**Рекомендации по заполнению Заявки на регистрацию информационных ресурсов**

*Данные рекомендации являются результатом анализа корректности заполнения Заявок на регистрацию ИР, поступивших в службу регистрации начиная с 2001 г. и отражают часто встречающие ошибки и неточности. По мере появления новых рекомендаций они будут включаться в данный раздел.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. При заполнении Заявки на регистрацию параметр *"Регистрационный номер"*(**не заполняется.** Он **заполняется**при формировании Заявки на актуализацию ИР. При этом параметр выбирается из Свидетельства, полученного обладателем ИР при регистрации ИР.

2. Фамилии, имена, а также отчества (если таковые имеются) (заявителя, авторов и администратора ИР) должны указываться **полностью** без сокращений.   
При указании авторов после полных фимилии, имени и отчества допускается (через запятую) краткое указание ученой степени и ученого звания.

3. Краткое наименование ИР должно нести смысловую нагрузку. В некоторых Заявках в качестве краткого наименования указывается сокращение, получаемое из первых букв полного наименования - что недопустимо. Допустимы лишь общеизвестные подобные сокращения.

4. При указании параметров *"Тип ИР"*и *"Рубрикация ИР"*часто указывается не одно значение из соответствующего справочника, а несколько. Или указывается значение, которое отсутсвует в справочнике. Необходимо указывать лишь одно наиболее "подходящее " значение параметра.

5. На заполнение параметра *"Характеристика ИР"*необходимо обратить особое внимание. Он должен отражать содержательную суть представляемого ИР, его назначение. Он используется в качестве основного характеризующего ИР параметра в ежегодно издаваемом каталоге "Информацинные ресурсы Беларуси".

6. Номера телефонов рекомендуется задавать по схеме **(8 - <междугородный телефонный код>) <номер телефона>**, например, (8-017) 221-32-42.

7. Сетевой адрес ИР в Интернет необходимо задавать по схеме   
**HTTP://<полный сетевой адрес, включая и www>**